|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **От 28.04.2018 г. № 18** с. Николаевка  **Об утверждении перечня первичных**  **средств пожаротушения и противопожарного**  **инвентаря в помещениях и строениях,**  **находящихся в собственности (пользовании) граждан,**  **на территории Николаевского муниципального образования**    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Николаевского муниципального образования, администрация Николаевского муниципального образования  **П О С Т А Н О В Л Я Е Т** :   1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Николаевского муниципального образования (согласно приложению). 2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:   2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному приложению.  2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.   1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Ивантеевского муниципального района. 2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.   **Глава Николаевского**  **муниципального образования А.А. Демидов**  Приложение №1  к постановлению администрации  Николаевского муниципального образования  от 28.04.2018 г. № 18   Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Николаевского муниципального образования   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | N п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) | | | | | | | | | | | |  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | | емкость с водой <3> | ведро | | ящик с песком <4> | | лопата | | | | 1. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | | 1 | 1 | | 1 | | 1 1 | | | | 2. | Индивидуальные гаражи | 1 | - | | - | - | | - | | - | | | |
|  |

Примечания:

1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и егоприменения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в Которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром – 19 мм и оборудован распылителем.

3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

4.Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.